(별지제1호서식)
삭도시설 안전검사 결과보고서
1. 상 호	사천시			4. 삭도구분	□왕복식삭도 □견인식삭도 ■자동순환식삭도 □화물삭도 □고정순환식삭도
2. 대표자	시장			5. 관리번호	사천바다케이블카	6. 승차 정원	10 X 42
3. 소재지	경상남도 사천시 사천대로 18			7. 준공일자	2018-04-04	가동시간	14,554
안 전 검 사 결 과
검 사 항 목		결과	비 고	검 사 항 목		결과	비 고
8. 지주(기초,지주)		적		15. 배전선로	전주 및 전선	적
9. 수(압)삭장치		적			배 전 시 설	적
10. 와 이 어 로 프		적		16. 제어설비	운 전 제 어	적
11. 긴장 장치	와이어로프고정장치	적			유(공)압긴장제어	적
	긴 장 활 차	-		17. 보안설비	속도계 및 풍속계	적
	중 추	-			차량위치표시기등	-
	유(공)압긴장장치	적			피 뢰 장 치	적
	대 차	적			응급하강장치	적
12. 차량	차 량	적			와이어로프 이탈감지장치등	적
	연 결 장 치	적			와이어로프 이상장력검출장치	적
13. 감기 구동 장치	구 동 활 차	적			속도감속장치등	-
	감속기 및 전동장치	-		18. 통신설비	유 선 설 비	적
	주 전 동 기	적			무 선 설 비	적
	내 연 기 관	적		19. 절 연 저 항		적
14. 제동 장치	수동 제동기	-		20. 접 지 저 항		적
	전자 제동기	-		21. 조명 및 승강시설		적
	유(공)압제동기	적		22. 시 운 전		적
	역전방지(감지)장치	적		23. 기 타		-
별첨서류 :
검사 결과 의견	설비의 기능 및 동작상태는 양호함. 다만, 현 상태의 기능을 유지하기 위해서는 일상 점검 및 정기점검을 철저히 시행하여야함.			검사일자	2023년 02월 22일 ~ 2023년 02월 24일
190mm × 268mm (신문용지 54g/m2)

검사책임자	김성하
검사원	이형돈
검사원	전상형

* 검사결과는 “적”,“부”로 표시하고 해당

사항이 없을 경우에는 “-”표시를 한다.

1.수삭장치검사표■    2.와이어로프검사표■    3.절연저항검사표■

4.접지저항검사표■    5.시운전결과검사표■

지주 번호	수(압)삭륜수		홈마모 상태		편심도		불량 회전		고정볼트 탈락유무	와이어로프 이탈방지 장치	급유 상태 적부	굴절각	비고
	상행	하행	상행	하행	상행	하행	상행	하행
상부	26	26	적	적	적	적	적	적	적	적	적	-
하부	35+26	35+12	적	적	적	적	적	적	적	적	적	-
중간	32	32	적	적	적	적	적	적	적	적	적	-
1	22	22	적	적	적	적	적	적	적	적	적	0.53
2	16	16	적	적	적	적	적	적	적	적	적	1.03
3	18	18	적	적	적	적	적	적	적	적	적	1.07
4	13	13	적	적	적	적	적	적	적	적	적	0.57
5	22	22	적	적	적	적	적	적	적	적	적	0.18
									이하	여백

【별표 3】삭도시설 수삭장치검사표(제3조제3항 관련)

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

측정 년월일		2023년 02월 21일					용도				매다는 와이어로프 ( 1 )
평균지름 (mm)		57.39		최소지름 (mm)			57.35					최소지름 감소율(%)		1.46
와이어로프의 규격		구조		locked "D"								중량 (kg/m)		18.75
		지름(mm)		58 (58.2)			항장력(ton)				397.2	소선지름(mm)
가동상황		가설년월일		2018-04-01								실제사용시간(h)		14,554
		끊어이은횟수		1		2	3		4		5	끊어이은길이(m)		0
측정장소			측정지름(mm)							소선의 단선,손상 ,부식유무			비고
			가로 (측정1)		세로 (측정2)			평균 (측정3)					최대직경 (+12%이내)		직경차 (7%이내)
접합부이외 의부분(50 미터마다)	측정점1		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점2		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점3		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점4		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점5		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점6		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점7		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점8		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점9		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점10		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점11		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점12		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점13		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점14		57.3		57.5			57.40		이 상 없 음
	측정점15		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점16		57.4		57.4			57.45		이 상 없 음
	측정점17		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점18		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점19		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점20		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점21		57.4		57.5			57.45		이 상 없 음
	측정점22		57.4		57.4			57.45		이 상 없 음
	측정점23		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점24		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점25		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음

【별표 4】삭도시설 와이어로프 검사표(제3조제3항 관련)

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

					이하 여백

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

측정 년월일		2023년 02월 21일					용도				매다는 와이어로프 ( 2 )
평균지름 (mm)		57.38		최소지름 (mm)			57.35					최소지름 감소율(%)		1.46
와이어로프의 규격		구조		locked "D"								중량 (kg/m)		18.75
		지름(mm)		58 (58.2)			항장력(ton)				397.2	소선지름(mm)
가동상황		가설년월일		2018-04-01								실제사용시간(h)		14,554
		끊어이은횟수		1		2	3		4		5	끊어이은길이(m)		0
측정장소			측정지름(mm)							소선의 단선,손상 ,부식유무			비고
			가로 (측정1)		세로 (측정2)			평균 (측정3)					최대직경 (+12%이내)		직경차 (7%이내)
접합부이외 의부분(50 미터마다)	측정점1		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점2		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점3		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점4		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점5		57.4		57.5			57.45		이 상 없 음
	측정점6		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점7		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점8		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점9		57.3		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점10		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점11		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점12		57.4		57.5			57.45		이 상 없 음
	측정점13		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점14		57.3		57.5			57.40		이 상 없 음
	측정점15		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점16		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점17		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점18		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점19		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점20		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점21		57.4		57.5			57.45		이 상 없 음
	측정점22		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점23		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점24		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점25		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음

【별표 4】삭도시설 와이어로프 검사표(제3조제3항 관련)

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

					이하 여백

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

측정 년월일		2023년 02월 21일					용도				매다는 와이어로프 ( 3 )
평균지름 (mm)		57.39		최소지름 (mm)			57.3					최소지름 감소율(%)		1.54
와이어로프의 규격		구조		locked "D"								중량 (kg/m)		18.75
		지름(mm)		58 (58.2)			항장력(ton)				397.2	소선지름(mm)
가동상황		가설년월일		2018-04-01								실제사용시간(h)		14,554
		끊어이은횟수		1		2	3		4		5	끊어이은길이(m)		0
측정장소			측정지름(mm)							소선의 단선,손상 ,부식유무			비고
			가로 (측정1)		세로 (측정2)			평균 (측정3)					최대직경 (+12%이내)		직경차 (7%이내)
접합부이외 의부분(50 미터마다)	측정점1		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점2		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점3		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점4		57.4		57.5			57.45		이 상 없 음
	측정점5		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점6		57.4		57.5			57.45		이 상 없 음
	측정점7		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점8		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점9		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점10		57.3		57.3			57.30		이 상 없 음
	측정점11		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점12		57.4		57.5			57.45		이 상 없 음
	측정점13		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점14		57.3		57.5			57.40		이 상 없 음
	측정점15		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점16		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점17		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점18		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점19		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점20		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점21		57.4		57.5			57.45		이 상 없 음
	측정점22		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점23		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점24		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점25		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음

【별표 4】삭도시설 와이어로프 검사표(제3조제3항 관련)

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

					이하 여백

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

측정 년월일		2023년 02월 21일					용도				매다는 와이어로프 ( 4 )
평균지름 (mm)		57.4		최소지름 (mm)			57.35					최소지름 감소율(%)		1.46
와이어로프의 규격		구조		locked "D"								중량 (kg/m)		18.75
		지름(mm)		58 (58.2)			항장력(ton)				397.2	소선지름(mm)
가동상황		가설년월일		2018-04-01								실제사용시간(h)		14,554
		끊어이은횟수		1		2	3		4		5	끊어이은길이(m)		0
측정장소			측정지름(mm)							소선의 단선,손상 ,부식유무			비고
			가로 (측정1)		세로 (측정2)			평균 (측정3)					최대직경 (+12%이내)		직경차 (7%이내)
접합부이외 의부분(50 미터마다)	측정점1		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점2		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점3		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점4		57.3		57.5			57.40		이 상 없 음
	측정점5		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점6		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점7		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점8		57.4		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점9		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점10		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점11		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점12		57.4		57.5			57.50		이 상 없 음
	측정점13		57.4		57.4			57.50		이 상 없 음
	측정점14		57.3		57.5			57.45		이 상 없 음
	측정점15		57.4		57.4			57.45		이 상 없 음
	측정점16		57.4		57.4			57.50		이 상 없 음
	측정점17		57.4		57.4			57.50		이 상 없 음
	측정점18		57.3		57.4			57.40		이 상 없 음
	측정점19		57.3		57.4			57.45		이 상 없 음
	측정점20		57.3		57.4			57.50		이 상 없 음
	측정점21		57.3		57.5			57.35		이 상 없 음
	측정점22		57.4		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점23		57.4		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점24		57.4		57.4			57.35		이 상 없 음
	측정점25		57.3		57.4			57.35		이 상 없 음

【별표 4】삭도시설 와이어로프 검사표(제3조제3항 관련)

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

					이하 여백

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

측정 년월일		2023년 02월 21일					용도				끄는 와이어로프 ( 1 )
평균지름 (mm)		40.23		최소지름 (mm)			40.1					최소지름 감소율(%)		3.6
와이어로프의 규격		구조		6*Fi(25)								중량 (kg/m)		6.13
		지름(mm)		40 (41.6)			항장력(ton)				119.3	소선지름(mm)		2.68
가동상황		가설년월일		2018-04-01								실제사용시간(h)		14,554
		끊어이은횟수		①		2	3		4		5	끊어이은길이(m)		51.5
측정장소			측정지름(mm)							소선의 단선,손상 ,부식유무			비고
			가로 (측정1)		세로 (측정2)			평균 (측정3)					최대직경 (+12%이내)		직경차 (7%이내)
와이어로프 접합주(스트 랜드가들어 간마디부위)	측정점1		41.3		41.4			41.80		이 상 없 음			4.5		1.25
	측정점2		41.2		41.4			42.10		이 상 없 음			5.25		2.25
	측정점3		41.3		41.5			41.90		이 상 없 음			4.75		1.5
	측정점4		40.7		41.2			41.50		이 상 없 음			3.75		2.0
	측정점5		40.9		41.2			41.40		이 상 없 음			3.5		1.25
	측정점6		41.3		41.5			41.70		이 상 없 음			4.25		1.0
접합부이외 의부분(50 미터마다)	측정점1		40.4		40.2			40.30		이 상 없 음
	측정점2		40.6		40.2			40.40		이 상 없 음
	측정점3		40.5		40.2			40.35		이 상 없 음
	측정점4		40.5		40.3			40.35		이 상 없 음
	측정점5		40.6		40.2			40.40		이 상 없 음
	측정점6		40.4		40.4			40.40		이 상 없 음
	측정점7		40.4		40.3			40.35		이 상 없 음
	측정점8		40.5		40.3			40.40		이 상 없 음
	측정점9		40.4		40.4			40.40		이 상 없 음
	측정점10		40.4		40.2			40.30		이 상 없 음
	측정점11		40.2		40.3			40.25		이 상 없 음
	측정점12		40.2		40.3			40.25		이 상 없 음
	측정점13		40.1		40.2			40.15		이 상 없 음
	측정점14		40.2		40.2			40.20		이 상 없 음
	측정점15		40.1		40.2			40.15		이 상 없 음
	측정점16		40.2		40.3			40.25		이 상 없 음
	측정점17		40.2		40.5			40.35		이 상 없 음
	측정점18		40.3		40.3			40.30		이 상 없 음
	측정점19		40.3		40.2			40.25		이 상 없 음

【별표 4】삭도시설 와이어로프 검사표(제3조제3항 관련)

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

접합부이외 의부분(50 미터마다)	측정점20	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점21	40.2	40.1	40.15	이 상 없 음
	측정점22	40.1	40.4	40.25	이 상 없 음
	측정점23	40.1	40.3	40.20	이 상 없 음
	측정점24	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점25	40.1	40.3	40.20	이 상 없 음
	측정점26	40.1	40.4	40.25	이 상 없 음
	측정점27	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점28	40.3	40.4	40.35	이 상 없 음
	측정점29	40.2	40.4	40.30	이 상 없 음
	측정점30	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점31	40.1	40.1	40.10	이 상 없 음
	측정점32	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점33	40.2	40.1	40.15	이 상 없 음
	측정점34	40.1	40.2	40.15	이 상 없 음
	측정점35	40.1	40.2	40.15	이 상 없 음
	측정점36	40.2	40.4	40.30	이 상 없 음
	측정점37	40.1	40.2	40.15	이 상 없 음
	측정점38	40.1	40.2	40.15	이 상 없 음
	측정점39	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점40	40.2	40.1	40.15	이 상 없 음
	측정점41	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점42	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점43	40.1	40.1	40.10	이 상 없 음
	측정점44	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점45	40.1	40.1	40.10	이 상 없 음
	측정점46	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점47	40.1	40.3	40.20	이 상 없 음
	측정점48	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점49	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점50	40.1	40.2	40.15	이 상 없 음
	측정점51	40.2	40.4	40.30	이 상 없 음
	측정점52	40.2	40.4	40.30	이 상 없 음
	측정점53	40.1	40.1	40.10	이 상 없 음
	측정점54	40.1	40.2	40.15	이 상 없 음
	측정점55	40.1	40.3	40.20	이 상 없 음

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

접합부이외 의부분(50 미터마다)	측정점56	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점57	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점58	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점59	40.2	40.4	40.30	이 상 없 음
	측정점60	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점61	40.3	40.4	40.35	이 상 없 음
	측정점62	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점63	40.1	40.2	40.15	이 상 없 음
	측정점64	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점65	40.2	40.1	40.15	이 상 없 음
	측정점66	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점67	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점68	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점69	40.1	40.2	40.15	이 상 없 음
	측정점70	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점71	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점72	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점73	40.1	40.2	40.15	이 상 없 음
	측정점74	40.3	40.3	40.30	이 상 없 음
	측정점75	40.1	40.4	40.25	이 상 없 음
	측정점76	40.2	40.4	40.30	이 상 없 음
	측정점77	40.1	40.2	40.15	이 상 없 음
	측정점78	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점79	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점80	40.3	40.2	40.25	이 상 없 음
	측정점81	40.1	40.3	40.20	이 상 없 음
	측정점82	40.2	40.1	40.15	이 상 없 음
	측정점83	40.1	40.2	40.15	이 상 없 음
	측정점84	40.3	40.2	40.25	이 상 없 음
	측정점85	40.3	40.3	40.30	이 상 없 음
	측정점86	40.3	40.2	40.25	이 상 없 음
	측정점87	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점88	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점89	40.3	40.2	40.25	이 상 없 음
	측정점90	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점91	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

접합부이외 의부분(50 미터마다)	측정점92	40.2	40.4	40.30	이 상 없 음
	측정점93	40.2	40.4	40.30	이 상 없 음
	측정점94	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점95	40.2	40.2	40.20	이 상 없 음
	측정점96	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점97	40.2	40.3	40.25	이 상 없 음
	측정점98	40.3	40.2	40.25	이 상 없 음
	측정점99	40.1	40.2	40.15	이 상 없 음
					이하 여백

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

시설명		사용전압 (V)	회로구분	기준(MΩ)		측정값(MΩ)		판정	비고
고압주회로		22.9KV	R상 - 대지	12.05		2,000		적
			S상 - 대지	12.05		2,000		적
			T상 - 대지	12.05		2,000		적
			R상 - S상	12.05		2,000		적
			T상 - R상	12.05		2,000		적
			S상 - T상	12.05		2,000		적
변압기	동력용	22900/380	1차권선 - 대지	12.05		2,000		적
			2차권선 - 대지	0.3		2,000		적
			1차 - 2차권선	20		2,000		적
저압주회로	동력용	380	R상 - 대지	0.3		2,000		적	하부정류장
			S상 - 대지	0.3		2,000		적
			T상 - 대지	0.3		2,000		적
			R상 - S상	0.3		2,000		적
			T상 - R상	0.3		2,000		적
			S상 - T상	0.3		2,000		적
저압주회로						(상부)	(중간)	적
저압주회로	동력용	380	R상 - 대지	0.3		2,000	2,000	적
			S상 - 대지	0.3		2,000	2,000	적
			T상 - 대지	0.3		2,000	2,000	적
			R상 - S상	0.3		2,000	2,000	적
			T상 - R상	0.3		2,000	2,000	적
			S상 - T상	0.3		2,000	2,000	적
전동기		367	1차권선 - 대지	1.0		2,000		적
제동기		DC24	유압제동기권선	1.0	(v) 0.1	1,000	(v)2,000	적	상용
		DC24	유압제동기권선	1.0	(v) 0.1	200	(v)2,000	적	비상용1
		DC24	유압제동기권선	1.0	(v) 0.1	600	(v)2,000	적	비상용2
배전기		380	주개폐기	0.3		2,000		적
		380	보조개폐기	0.3		2,000		적	상부정류장
		380	보조개폐기	0.3		2,000		적	중간정류장
		380	보조개폐기	0.3		2,000		적	하부정류장
기타		380	유압긴장장치	1.0	(v) 0.1	2,000	(v)2,000	적
		380	전동기Blower	1.0		(1)2,000	(2)2,000	적
		380	전동기Blower	1.0		(3)2,000	(4)2,000	적

【별표 5】삭도시설 절연저항검사표(제3조제3항 관련)

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

시설명		사용전압 (V)	회로구분	기준(MΩ)		측정값(MΩ)		판정	비고
기타		380	Heat Exchanger	1.0		2,000		적
		380	Pump Cooler	1.0		(1)2,000	(2)2,000	적
						(상부)	(하부)
		380	Cardencing	1.0		2,000	2,000	적
		380	Door Opener	1.0		2,000	2,000	적
		380	Auxiliary	1.0		2,000	100	적	IN
		380	Auxiliary	1.0		2,000	2,000	적	OUT
						(중간A)	(중간B)
		380	Cardencing	1.0		2,000	2,000	적
		380	Door Opener	1.0		2,000	2,000	적
		380	Auxiliary	1.0		2,000	2,000	적	IN
		380	Auxiliary	1.0		2,000	2,000	적	OUT
				이하	여백

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

시설명		기준(Ω)	측정값(Ω)	판정	비고
피뢰장치	상부정류장	10	3.0	적
	중간정류장	10	1.0	적
	하부정류장	10	1.0	적
고압기기외함		10	1.0	적
고압피뢰기		10	1.0	적
변압기2차용		5	1.0	적
지주용	1호탑 피뢰장치	10	1.0	적
	2호탑 피뢰장치	10	1.5	적
	3호탑 피뢰장치	10	1.0	적
	4호탑 피뢰장치	10	5.0	적
	5호탑 피뢰장치	10	4.5	적
저압기기외함철대	전동기외함	100	2.5	적	상부
			1.0		중간
					하부
	제어반외함	100	2.5	적	상부
			1.0		중간
					하부
기타	매다는 와이어로프	100	2.5	적	상부~중간
			1.0		중간~하부
			이하 여백

【별표 6】삭도시설 접지저항검사표(제3조제3항 관련)

190mm × 268mm

(신문용지 54g/m2)

항목		기준	측 정 값					판정	비고
			1회	2회	3회	4회	5회
차량간격(초)		27.69	28.08	28.09	27.98	28.03	27.92	적
운전속도(m/s)		6.0	5.68	5.68	5.69	5.69	5.69	적
기동전류(A)		2040	880	824	864	832	880	적
운전전류(A)		1156	488	568	600	584	616	적	(571.2)
제동거리 (m/s)	유압식 제동기	53.20	31.80	31.80	32.00	32.00	31.90	적	EB1 거리
	유압식 제동기	18.83	11.00	11.00	11.10	11.10	11.10	적	EB1 시간
	유압식 제동기	53.20	28.20	27.70	27.70	28.10	27.60	적	EB2 거리
	유압식 제동기	18.83	10.70	10.40	10.40	10.50	10.20	적	EB2 시간
			이하 여백

【별표 6】접지저항검사표(제3조제3항 관련)

【별표 7】삭도시설 시운전결과검사표(제3조제3항 관련)

(주) 판정기준은

1. 차량의 간격은 최소측정값을 기준한다.

2. 운전전류는 측정치의 평균값을 기준한다.

3. 운전속도, 기동전류, 제동거리는 최대측정값을 기준한다.