생태독성 분석 용역 과업지시서

목  적

본 과업지시서는 관내 공공하수처리시설 중 폐수배출시설에서 배출되는 폐수가 유입되는 500 ㎥/일 이상의 시설을 대상으로 관련 법규 준수를 위한 생태독성 측정실시를 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 용역은 사천시 관내 공공하수처리시설(삼천포, 사천, 용현, 곤양, 서포공공하수처리시설)의 생태독성 분석을 범위로 한다.

가. 시설개요: 5개소

- 삼천포공공하수처리시설 : 경상남도 사천시 환경길 55

- 사천공공하수처리시설 : 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193

- 용현공공하수처리시설 : 경상남도 사천시 용현면 종포길 132

- 곤양공공하수처리시설 : 경상남도 사천시 곤양면 석문길 40

- 서포공공하수처리시설 : 경상남도 사천시 서포면 대포2길 107

나. 용역기간: 2025년 1월부터 ~ 2025년 12월 31일

다. 측정항목

측정항목	구분	측정지점	측정개소	측정주기	비고
생태독성	삼천포공공하수처리시설	유입수	1	1회/월	총 연 120회
		방류수	1
	사천공공하수처리시설	유입수	1
		방류수	1
	용현공공하수처리시설	유입수	1
		방류수	1
	곤양공공하수처리시설	유입수	1
		방류수	1
	서포공공하수처리시설	유입수	1
		방류수	1

3. 자격조건

생태독성 시험을 실시할 수 있는 기관은 「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 관련

수질분야 측정대행업에 등록된 기관이어야 한다. (계약시 측정대행업 등록 서류 제출) 단, 측정대행업 등록이 해지 된 경우 본 계약은 자동 해지된다.

4. 용역수행 준수사항

가. 용역은 본 과업지시서에 의하여 성실히 수행한다.

나. 계약자는 본 용역이행과 관련하여 관련 법규에 적법하게 수행하여야 하며, 관련 법

규 위반 및 본 과업내용서 불이행으로 발생하는 모든 민·형사상 책임은 계약자에게

있다.

다. 측정결과는 각 처리시설별 성적서를 작성하여 측정일로부터 10일 이내에 제출하는

것을 원칙으로 하며 부득이한 경우 공단과 협의할 수 있다.

라. 생태독성 측정항목에 대한 시료채취, 시험방법 등은 최근 환경부 고시 수질오염공

정시험기준에 준하여 시험함을 원칙으로 한다.

마. 용역 이행시 시료의 채수, 운반 및 보관은 업체에서 시행, 책임지며 시료 채수 시

담당자 등 공단 직원 입회하에 채수함을 원칙으로 한다.

바. 시험횟수는 각 처리장별로 매월 1회 이상 하는 것을 기본으로 하며 그달 중 채수

하는 것을 원칙으로 한다.

5. 안전관리

용역 수행 시 계약자는 산업안전보건법 등 안전 관련 법규를 준수하여야 하며, 법규의 위반 등으로 발주자에게 불이익(과태료 부과, 행정처분 등) 발생 시 책임은 계약자에게 있다.

6. 기타 준수사항

본 과업으로 인하여 습득한 제반자료, 측정결과 등을 공단의 사전 승인 없이 다른 목적으로 사용하거나, 타인 또는 타 기관에 제공하여서는 안 된다.

본 과업 수행 시 내용해석에 문제가 발생하는 경우 우리공단의 해석에 따른다.